МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт коррекционной педагогики»

МОУ БСОШ №2

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНОДиректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Зимина Н.А.№ 206 от «1» сентября 2023 г. |

**Рабочая программа общего образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)**

**вариант 1**

 **«Профильный труд» («Швейное дело»)**

**(для 7 класса)**

Борисоглебский

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

[I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3](#_Toc144154206)

[II. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 5](#_Toc144154207)

[III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 8](#_Toc144154208)

[IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 12](#_Toc144154209)

# **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») составлена на основе Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФАООП УО вариант 1), утвержденной приказом Министерства просвещения России от 24.11.2022г. № 1026.

ФАООП УО (вариант 1) адресована обучающимся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом реализации их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей.

Учебный предмет **«**Профильный труд» («Швейное дело») относится к предметной области «Технология» и является обязательной частью учебного плана. Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 7 классе в соответствии с учебным планом рассчитана на 34 учебные недели и составляет 119 часов в год (3.5 часов в неделю).

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа определяет цель и задачи учебного предмета «Профильный труд» («Швейное дело»).

Цель обучения – повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способностей к осознанной регулярной трудовой деятельности, формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений.

Рабочая программа по учебному предмету «Профильный труд» («Швейное дело») в 7 классе определяет следующие задачи:

* закрепление навыков определения лицевой и изнаночной стороны ткани;
* закрепление навыков определения долевого и поперечного направления нитей в ткани;
* формирование умений различать хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани;
* закрепление умений производить влажно-тепловую обработку хлопчатобумажных, льняных, шерстяных тканей;
* отработка навыков работы на электрической швейной машине;
* отработка навыков выполнения соединительных и краевых машинных швов;
* закрепление навыков обработки срезов ткани косыми, продольными, поперечными, подкройными обтачками;
* закрепление навыков построения чертежа ночной сорочки без плечевого шва, прямой и расклешенной юбок, пижамных брюк;
* формирование умений снятия мерок, их запись, расчет ткани на изделие;
* закрепление навыков технологической последовательности обработки

# **СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ**

Обучение профильному труду в 7 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. Распределение учебного материала осуществляется концентрически, что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического изучения профильного труда к практико-теоретическому изучению, с обязательным учётом значимости усваиваемых знаний и умений формирования жизненных компетенций.

В 7 классе продолжается обучение построению чертежей изделий и их пошив с постоянным усложнением работы на швейной машине (регулировка стежка и натяжения нитей, смена машинной иглы, выполнение закрепки машинной строчки). Формируются навыки работы на швейной машине. Материал программы в 7 классе достаточно сложен: изучаются технология пошива легкой одежды, свойства тканей, устройство швейных машин. Обучающиеся осваивают изготовление изделий, которое состоит из множества мелких операций. Поэтому особое внимание уделяется обучению планировать процесс пошива, анализировать свои действия и их результаты. Обучение ведется с опорой на знания, которые обучающиеся приобретают на уроках математики. Эти знания помогают им строить чертежи выкроек, учитывать расходы материалов, понимать процессы изготовления тканей.

Программа по профильному труду включает теоретические и практические занятия. При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного материала и постепенного ввода нового.

На уроках труда обучающиеся рассматривают образцы изделий, различные наглядные пособия, наблюдают за действием учителя при показе им трудовых приемов, за технологическим процессом во время просмотра учебных видео. Наблюдения особым образом организованы, продуман подбор объекта для наблюдений, четко поставлены задачи, даны объяснения, как наблюдать и регистрировать результаты.

В обучении профильному труду широко применяется инструктаж, который представляет собой не столько отдельный метод, сколько совокупность методов, словесных и наглядных, сочетание объяснения, наглядного показа способов действия, демонстрации таблиц, схем и т. д.

Преподавание профильного труда базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках математики, естествознания, истории и других предметов. Данная программа предусматривает обязательное обсуждение характеристик изделия, продумывание плана предстоящей работы, оценку сделанного. Большое внимание уделяется технике безопасности.

Содержание разделов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Название темы | Количество часов | Контрольные работы, тесты |
|  | Обработка внешних углов подкройной обтачкой  | 5 | 1 |
|  | Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва  | 15 | 1 |
|  | Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой  | 12 | 1 |
|  | Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой  | 2 |  |
|  | Соединение основных деталей в изделиях поясного белья  | 19 | 1 |
|  | Обработка складок в женском и детском платье  | 3 |  |
|  | Обработка застежек в боковом шве поясных изделий  | 3 |  |
|  | Обработка низа прямой юбки  | 4 |  |
|  | Построение чертежа основы прямой юбки. Построение выкройки и раскрой  | 8 | 1 |
|  | Обработка верхнего среза прямой юбки поясом  | 14 |  |
|  | Построение чертежа расклешенной юбки и  | 4 | 1 |
|  | Обработка оборок  | 4 |  |
|  | Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом вподгибку с вкладыванием эластичной тесьмы  | 15 |  |
|  | Практическая работа |  11 | 1 |
|  |  Итого: | 119 | 7 |

## **ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**Личностные:**

* + овладение трудовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
	+ владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия, использование доступных информационных технологий для коммуникации;
	+ формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками на уроках профильного труда;
	+ воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
* формирование установки на бережное отношение к материальным ценностям.

**Предметные:**

Минимальный уровень.

Обучающиеся должны:

* знать правила техники безопасности;
* понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину;
* знать названия некоторых материалов изделий, которые из них изготавливаются и применяются в быту;
* иметь представления об основных свойствах используемых материалов;
* знать правила хранения материалов и санитарно-гигиенических требований при работе с производственными материалами;
* уметь отобрать (с помощью учителя) материалы и инструменты, необходимые для работы;
* иметь представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных частей;
* владеть базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных производственных технологических процессов (шитье);
* читать (с помощью учителя) технологическую карту, используемую в процессе изготовления изделия;

Достаточный уровень:

Обучающиеся должны:

* знать правила техники безопасности и соблюдать их;
* понимать значимость организации школьного рабочего места, обеспечивающего внутреннюю дисциплину и чёткое умение организовывать своё рабочее место;
* производить самостоятельный отбор материала и инструментов, необходимых для работы;
* определять возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, декоративно-художественными и конструктивными свойствами в зависимости от задач предметно-практической деятельности;
* экономно расходовать материалы;
* планировать предстоящую практическую работу;
* знать оптимальные и доступные технологические приемы ручной и машинной обработки швейных материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
* соблюдать правила подготовки швейной машины к работе;
* знать основные механизмы швейных машин с электроприводом;
* знать приемы выполнения ручных и машинных работ;
* уметь определять хлопчатобумажные, льняные, шерстяные ткани, знать их свойства.

Оценка предметных результатов осуществляется по итогам индивидуального и фронтального опроса обучающихся, выполнения самостоятельных работ (по темам уроков), контрольных работ (входных, текущих, промежуточных и итоговых) и тестовых заданий. При оценке предметных результатов учитывается уровень самостоятельности обучающегося и особенности его развития.

**Система оценки** **достижений**

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, может быть представлена в условных единицах:

* 0 баллов - нет фиксируемой динамики;
* 1 балл - минимальная динамика;
* 2 балла - удовлетворительная динамика;
* 3 балла - значительная динамика.

*Устный ответ*

 *Оценка «5»* ставится, если обучающийся:

* полностью излагает изученный материал в объеме программы по швейному делу;
* умеет использовать таблицы, схемы;
* понимает и объясняет терминологию предмета;
* самостоятельно выстраивает ответ.

*Оценка «4»* ставится, если обучающийся:

* воспроизводит учебный материал, но допускает 1-2 неточности в фактическом вопросе:
* не может самостоятельно привести пример;
* отвечает на наводящие вопрос.

*Оценка «3»* ставится, если *обучающийся*:

* обнаруживает знания и понимание учебного материала по данному вопросу, но эти знания излагает не полностью;
* демонстрирует несвязную монологическая речь;
* воспроизводит изученный материал по наводящим вопросам учителя.

*Оценка «2»* не ставится.

*Критерии оценки предметных результатов.*

*Практическая работа*

*Оценка «5»* ставиться*,* если обучающийся:

* ориентируется в технологической карте;
* последовательно и аккуратно выполняет операции на швейной машине;
* уверенно рассказывает о последовательности выполнения данного практического задания;
* умеет сравнивать свою работу с образцом-эталоном;
* соблюдает правила техники безопасности.

*Оценка «4»* ставится*,* если обучающийся:

* последовательно выполняет практическую работу, соблюдает правила техники безопасности, но допускает 1-2 неточности:
* неаккуратно выполняет машинная строчка;
* незначительно нарушает пооперационная последовательность

*Оценка «3»* ставится*,* если обучающийся:

* последовательно выполняет практическую работу, но допускает 3-4 ошибки при выполнении, неточности при обработке:
* грубо нарушает пооперационная последовательность;
* нарушает правила техника безопасности;
* не умеет пользоваться технологической картой.

*Оценка «2»*не ставится.

# **ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тема урока | Кол-во часов | Программное содержание | Дифференциация видов деятельности |
| Минимальный уровень | Достаточный уровень |
| **Обработка внешних углов подкройной обтачкой-5 часов** |
| 1 | Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности | 1 | Ориентировка в учебнике: знакомство с учебником, его разделами, условными обозначениями.Чтение вступительной статьи учебника. Профессии швейного производства.Первичный инструктаж по технике безопасности. Знакомство с инструментами и приспособлениями для швейных работ.Организация рабочего места швеи. Правила безопасной работы швейными инструментами | Знакомятся с учебником, его разделами, условными обозначениями. Читают вступительную статью. Отвечают на вопросы учителя.Называют профессии швейного производства с опорой на учебник. Повторяют за учителем инструктаж по технике безопасности. Называют и показывают рабочие инструменты и приспособления с опорой на учебник. Учатся правильно организовывать рабочее место. Повторяют за учителем правила безопасной работы швейными инструментами | Знакомятся с учебником, его разделами, условными обозначениями. Читают вступительную статью. Отвечают на вопросы учителя. Называют профессии швейного производства. Повторяют инструктаж по технике безопасности. Называют и показывают рабочие инструменты и приспособления. Учатся правильно организовывать рабочее место. Повторяют правила безопасной работы швейными инструментами |
| 2 | Подкройная обтачка и ее значение | 1 | Знакомство с правилами применения подкройной обтачки. Рассмотрение образцов с прямыми, острыми и тупыми углами. Подбор материала на обтачку. Зарисовка видов подкройной обтачки в тетради | Знакомятся с правилами применения подкройной обтачки. Рассматривают образцов с прямыми, острыми и тупыми углами. Зарисовывают виды подкройной обтачки в тетради с помощью учителя  | Знакомятся с правилами применения подкройной обтачки. Рассматривают образцов с прямыми, острыми и тупыми углами. Подбирают материал на обтачку. Зарисовывают виды подкройной обтачки в тетради |
| 3 | Обработка прямого угла подкройной обтачкой на лицевую сторону | 1 | Знакомство с технологией изготовления выкройки подкройной обтачки. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению операции. Знакомство со значением надсечек. Обработка прямого угла подкройной обтачкой на лицевую сторону  | Знакомятся с технологией изготовления выкройки подкройной обтачки. Знакомятся со значением надсечек. Обрабатывают прямой угол подкройной обтачкой на лицевую сторону с помощью учителя  | Знакомятся с технологией изготовления выкройки подкройной обтачки. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению операции. Знакомятся со значением надсечек. Обрабатывают прямой угол подкройной обтачкой на лицевую сторону с помощью учителя  |
| 4 | Обработка острого угла подкройной обтачкой на изнаночную сторону | 1 | Знакомство с технологией выкройки подкройной обтачки острого угла. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке острого угла подкройной обтачкой Обработка острого угла подкройной обтачкой на изнаночную сторону | Знакомятся с технологией изготовления выкройки подкройной обтачки острого угла. Инструктаж по технике безопасностиОбрабатывают острый угол подкройной обтачкой на изнаночную сторону с помощью учителя | Знакомятся с технологией изготовления выкройки подкройной обтачки острого угла. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к обработке острого угла подкройной обтачкой.Обрабатывают острый угол подкройной обтачкой на изнаночную сторону |
| 5 | Обработка тупого угла подкройной обтачкой из отделочной ткани.  | 1 | Знакомство с технологией выкройки подкройной обтачки из отделочной ткани. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке тупого угла подкройной обтачкойОбработка тупого угла подкройной обтачкой из отделочной ткани | Знакомятся с технологией изготовления выкройки подкройной обтачки из отделочной тканиОбрабатывают тупой угол подкройной обтачкой из отделочной ткани с помощью учителя | Знакомятся с технологией изготовления выкройки подкройной обтачки из отделочной ткани. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к обработке тупого угла подкройной обтачкой.Обрабатывают тупой угол подкройной обтачкой из отделочной ткани |
| **Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва - 15 часов** |
| 6 | Получение пряжи из льняного волокна | 1 | Знакомство с льняными тканями: сырье, изготовление пряжи, виды переплетения, физические свойства ткани. Просмотр мультимедийной презентации. Знакомство с прядильным производством, профессии прядильного производства. Оформление листа в тетради «Льняные ткани | Знакомятся с льняными тканями: сырье, изготовление пряжи, виды переплетения, физические свойства ткани. Просматривают мультимедийную презентацию. Оформляют лист в тетради «Льняные ткани» с помощью учителя | Знакомятся с льняными тканями: сырье, изготовление пряжи, виды переплетения, физические свойства ткани. Просматривают мультимедийную презентацию. Знакомятся с прядильным производством, профессии прядильного производства. Оформляют лист в тетради «Льняные ткани» |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7  | Назначение ночных сорочек. Ткани для пошива ночных сорочек | 1 | Повторение назначения ночных сорочек. Рассмотрение образцов. Ткани для пошива ночных сорочек. Составление коллекции тканей для пошива ночной сорочки и оформление в тетради | Повторяют назначение ночных сорочек. Составляют коллекцию тканей для пошива ночной сорочки и оформляют в тетради с помощью учителя | Повторяют назначение ночных сорочек. Рассматривают образцы. Ткани для пошива ночных сорочек. Составляют коллекцию тканей для пошива ночной сорочки и оформляют в тетради.  |
| 8  | Ночная сорочка | 1 | Анализ объекта труда. Рассмотрение образцов. Зарисовка эскиза ночной сорочки. Расчет расхода ткани на изделие. Оформление в тетради  | Анализируют объект труда. Рассматривают образцы. Расчет расхода ткани на изделие. Оформление в тетради   | Анализируют объект труда. Рассматривают образцы.Зарисовывают эскиз ночной сорочки. Рассчитывают расход ткани на изделие. Оформляют в тетради |
| 9  | Обработка на образце круглого выреза горловины подкройной обтачкой | 1 | Знакомство со способами обработки горловины подкройной обтачкой. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке круглого выреза горловины. Обработка на образце круглого выреза горловины подкройной обтачкой.Подгиб наружного среза обтачки на изнаночную сторону, заметывание, ширина шва 7 мм. | Знакомятся со способами обработки горловины подкройной обтачкой. Обработка на образце круглого выреза горловины подкройной обтачкой.Подгиб наружного среза обтачки на изнаночную сторону, заметывание, ширина шва 7 мм. | Знакомятся со способами обработки горловины подкройной обтачкой. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к обработке круглого выреза горловины. Обрабатывают на образце круглый вырез горловины подкройной обтачкой.Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают, ширина шва 7 мм.Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают |
| 10 | Обработка на образце круглого выреза горловины подкройной обтачкой | 1 | Обработка на образце круглого выреза горловины подкройной обтачкой.Выполнение надсечек, выметывание шва притачивания. Обработка на образце круглого выреза горловины подкройной обтачкой.Наметывание обтачки на деталь сорочки.Настрачивание, ширина шва 1-2 м от края подгиба | Обрабатывают на образце круглый вырез горловины подкройной обтачкой с помощью учителя.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания. Обрабатывают на образце круглый вырез горловины подкройной обтачкой с помощью учителя.Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба | Обрабатывают на образце круглый вырез горловины подкройной обтачкой.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания. Обрабатывают на образце круглый вырез горловины подкройной обтачкой.Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба |
| 11  | Обработка на образце фигурного выреза горловины подкройной обтачкой | 1 | Знакомство со способами обработки горловины подкройной обтачкой. Знакомство с применением отделки: кружева, сутажа, отделочных строчек. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к обработке выреза фигурной обтачкой. Обрабатывают на образце круглый вырез горловины подкройной обтачкой.Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба | Обрабатывают на образце фигурный вырез горловины подкройной обтачкой с помощью учителя. Обрабатывают на образце фигурный вырез горловины подкройной обтачкой с помощью учителя.Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают, ширина шва 7 мм.Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают  | Знакомятся со способами обработки горловины подкройной обтачкой. Знакомятся с применением отделки: кружева, сутажа, отделочных строчек. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к обработке выреза фигурной обтачкой. Обрабатывают на образце фигурный вырез горловины подкройной обтачкой.Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают, ширина шва 7 мм.Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают |
| 12 | Обработка на образце фигурного выреза горловины подкройной обтачкой | 1 | Обработка на образце фигурного выреза горловины подкройной обтачкой.Выполнение надсечек, выметывание шва притачивания | Обрабатывают на образце фигурный вырез горловины подкройной обтачкой с помощью учителя.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания | Обрабатывают на образце фигурный вырез горловины подкройной обтачкой.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания |
| 13 | Обработка на образце фигурного выреза горловины подкройной обтачкой.Тест | 1 | Обработка на образце фигурного выреза горловины подкройной обтачкой.Наметывание обтачки на деталь сорочки.Настрачивание, ширина шва 1-2 м от края подгиба. | Обрабатывают на образце фигурный вырез горловины подкройной обтачкой с помощью учителя.Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба | Обрабатывают на образце фигурный вырез горловины подкройной обтачкой.Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба |
| 14  | Мерки для построения чертежа ночной сорочки | 1 | Повторение назначения мерок, их обозначение на чертеже.Повторение ориентировочных точек, условных линий на манекене, фигуре человека.Повторение правил определения размера изделия. Снятие мерок. Запись мерок в таблицу | Повторяют назначение мерок, их обозначение на чертеже. Повторяют ориентировочные точки, условные линии на манекене, фигуре человека. Снимают мерки с помощью учителя. Записывают мерки в таблицу   | Повторяют назначение мерок, их обозначение на чертеже. Повторяют ориентировочные точки, условные линии на манекене, фигуре человека. Снимают мерки. Записывают мерки в таблицу  |
| 15  | Построение чертежа ночной сорочки в М 1:4 | 1 | Линейка закройщика.Повторение названий линий, Построение сетки чертежа в М 1:4. Построение рукава, линий бока и низа отрезков, углов на чертежах.  | Повторяют названия линии, отрезки, углы на чертежах. Строят сетку чертежа ночной сорочки в М 1:4 с помощью учителя. Строят рукав, линии бока и низа | Повторяют названия линии, отрезки, углы на чертежах. Строят чертеж ночной сорочки в М 1:4. Строят сетку чертежа ночной сорочки в М 1:4. Строят рукав, линии бока и низа |
| 16 | Построение чертежа ночной сорочки в М 1:4 | 1 | Построение чертежа в М 1:4. Построение линии горловины спинки и передаЗапись инструкционной карты  | Строят чертеж ночной сорочки в М 1:4 с помощью учителя. Строят линии горловины спинки и переда.Записывают инструкционную карту  | Строят чертеж ночной сорочки в М 1:4. Строят линии горловины спинки и переда.Записывают инструкционную карту  |
|  17 | Изготовление выкройки ночной сорочки в натуральную величину | 1 | Повторение названий контурных линий и срезов. Изготовление выкройки ночной сорочки в натуральную величину  | Повторяют название контурных линий и срезов. Строят выкройку ночной сорочки в натуральную величину с помощью учителя | Повторяют название контурных линий и срезов. Строят выкройку ночной сорочки в натуральную величину  |
| 18 | Изготовление выкройки ночной сорочки в натуральную величину.  | 1 | Изготовление выкройки ночной сорочки в натуральную величину.Вырезание выкройки. Называние деталей выкройки. Повторение основных и контурных линий ночной сорочки. Подготовка выкройки к раскрою: написание названий деталей, срезов, указание сгибов, направление долевой и величины припусков на швы | Строят выкройку ночной сорочки в натуральную величину с помощью учителя.Вырезают выкройку. Называют детали выкройки. Готовят выкройку к раскрою с помощью учителя  | Строят выкройку ночной сорочки в натуральную величину.Вырезают выкройку. Называют детали выкройки. Повторяют основные и контурные линии ночной сорочки. Готовят выкройку к раскрою: пишут названия деталей, срезов, указывают сгибы, направления долевой и величины припусков на швы |
| 19 | Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ночной сорочки | 1 | Повторяют правила рационального размещение выкройки на ткани. Раскладка выкройки на ткани. Размеры припусков на швы. Повторение техники безопасности при раскрое. Раскрой сорочки  | Повторяют правила рационального размещение выкройки на ткани. Раскладывают выкройку на ткани с помощью учителя. Размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое. Кроят ночную сорочку с помощью учителя | Повторяют правила рационального размещение выкройки на ткани.Раскладывают выкройку на ткани. Размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое. Кроят ночную сорочку |
| 20  | Подготовка кроя ночной сорочки к обработке.Тест | 1 | Повторение правил подготовки кроя ночной сорочки к обработке. Прокладывание копировальных строчек, контурных линий. Выполнение теста  | Готовят крой ночной сорочки к обработке с помощью учителя. Обозначают середину переда, спинки на основной детали и обтачках. Выполняют тест | Готовят крой ночной сорочки к обработке. Обозначают середину переда, спинки на основной детали и обтачках. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии. Выполняют тест |

|  |
| --- |
| **Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой-12 часа** |
|  21 | Неполадки в работе швейной машины, их устранение | 1 | Знакомство с видами неполадок в швейных машинках. Знакомство со способами устранения неполадок: регулировка строчек.Демонстрация приемов исправления неполадок в швейных машинках. Регулирование строчек.Выполнение на образце строчки с разной длиной стежка | Знакомятся с видами неполадок в швейных машинках. Выполняют на образце строчки с разной длиной стежка с помощью учителя | Знакомятся с видами неполадок в швейных машинках. Знакомятся со способами устранения неполадок: регулировка строчек. Знакомятся с приемами исправления неполадок в швейных машинках. Регулируют строчки.Выполняют на образце строчки с разной длиной стежка  |
| 22 | Составление плана пошива ночной сорочки. Заготовка подкройной обтачки | 1 | Анализ объекта труда. Составление плана пошива сорочки в коллективной беседе. Запись плана пошива ночной сорочки с тетради. Повторение правил раскроя подкройной обтачки для обработки горловины. Заготовка подкройной обтачки.Изготовление выкройки подкройной обтачки, подготовка к раскрою. Раскладывание выкройки на ткани, обмеловка | Составляют план пошива сорочки в коллективной беседе. Записывают план пошива ночной сорочки в тетради. Повторяют правила раскроя подкройной обтачки для обработки горловины.Изготавливают выкройку подкройной обтачки, готовят к раскрою. Раскладывают выкройку на ткани, производят обмеловку | Анализируют объект труда. Составляют план пошива сорочки в коллективной беседе. Записывают план пошива ночной сорочки в тетради. Раскладывают выкройку на ткани, производят обмеловку |
| 23 | Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой | 1 | Выкраивание подкройной обтачкиПовторение способов обработки горловины подкройной обтачкой. Работа с предметно-технологической картой. Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой  | Раскраивают подкройную обтачку с помощью учителяПовторяют способы обработки горловины подкройной обтачкой. Обрабатывают горловину ночной сорочки подкройной обтачкой с помощью учителя | Кроят подкройную обтачку.Повторяют способы обработки горловины подкройной обтачкой. Работают с предметно-технологической картой. Обрабатывают горловину ночной сорочки подкройной обтачкой |
| 24 | Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой | 1 | Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой. Подгиб наружного среза обтачки на изнаночную сторону, заметывание, ширина шва 7 мм.Наложение обтачки на основную деталь, приметывание, обтачивание. Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой. Выполнение надсечек, выметывание шва притачивания | Обрабатывают горловину ночной сорочки подкройной обтачкой с помощью учителя.Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают, ширина шва 7 мм.Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают. Обрабатывают горловину ночной сорочки подкройной обтачкой с помощью учителя.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания | Обрабатывают горловину ночной сорочки подкройной обтачкой.Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают, ширина шва 7 мм.Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают. Обрабатывают горловину ночной сорочки подкройной обтачкой.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания |
| 25 | Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой | 1 | Обработка горловины ночной сорочки подкройной обтачкой.Наметывание обтачки на деталь сорочки.Настрачивание, ширина шва 1-2 м от края подгиба | Обрабатывают горловину ночной сорочки подкройной обтачкой с помощью учителя.Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба | Обрабатывают горловину ночной сорочки подкройной обтачкой.Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба |
| 26 | Обработка боковых срезов ночной сорочки | 1 | Повторение способов обработки боковых срезов ночной сорочки. Повторение технологии выполнения запошивочного шва. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству операции. Обработка боковых срезов ночной сорочки. Обработка боковых срезов ночной сорочки запошивочным швом.Складывание деталей лицевой стороной внутрь, сметывание, стачивание | Повторяют способы обработки боковых срезов ночной сорочки. Повторяют технологию выполнения запошивочного шва. Обрабатывают боковые срезы ночной сорочки стачным швом. Обрабатывают боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.Складывают детали лицевой стороной внутрь, сметывают, стачивают | Повторяют способы обработки боковых срезов ночной сорочки. Повторяют технологию выполнения запошивочного шва. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству операции. Обрабатывают боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом. Обрабатывают боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.Складывают детали лицевой стороной внутрь, сметывают, стачивают |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Обработка боковых срезов ночной сорочки | 1 | Обработка боковых срезов ночной сорочки запошивочным швом.Раскладывание деталей в разные стороны, огибание срезом одной детали срез другой, заметывание. Обработка боковых срезов ночной сорочки запошивочным швом.Настрачивание на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края | Обрабатывают боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.Раскладывают детали в разные стороны, огибают срезом одной детали срез другой, заметывают. Обрабатывают боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.Настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края | Обрабатывают боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.Раскладывают детали в разные стороны, огибают срезом одной детали срез другой, заметывают. Обрабатывают боковые срезы ночной сорочки запошивочным швом.Настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края |
| 28 | Обработка нижних срезов рукавов ночной сорочки | 1 | Повторение способов обработки нижних срезов рукавов. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству операции. Обработка нижних срезов рукавов ночной сорочки.Сметывание нижних срезов рукавов  | Повторяют способы обработки нижних срезов рукавов. Обрабатывают нижние срезы рукавов ночной сорочки с помощью учителя.Сметывают нижние срезы рукавов | Повторяют способы обработки нижних срезов рукавов. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству операции. Обрабатывают нижние срезы рукавов ночной сорочки. Обрабатывают нижние срезы рукавов ночной сорочки.Сметывают нижние срезы рукавов |
| 29 | Обработка нижних срезов рукавов ночной сорочки | 1 | Обработка нижних срезов рукавов ночной сорочки.Притачивание нижних срезов рукавов на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края  | Обрабатывают нижние срезы рукавов ночной сорочки с помощью учителя.Притачивают нижние срезы рукавов на расстоянии 1-2 и от подогнутого края | Обрабатывают нижние срезы рукавов ночной сорочки.Притачивают нижние срезы рукавов на расстоянии 1-2 и от подогнутого края |
| 30 | Обработка нижнего среза ночной сорочки | 1 | Повторение способов обработки нижнего среза изделия. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза ночной сорочки.Сметывание нижних срезов рукавов | Повторяют способы обработки нижнего среза изделия. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обрабатывают нижний срез ночной сорочки с помощью учителя.Сметывают нижние срезы рукавов | Повторяют способы обработки нижнего среза изделия. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обрабатывают нижний срез ночной сорочки.Сметывают нижние срезы рукавов |
| 31 | Обработка нижнего среза ночной сорочки | 1 | Обработка нижнего среза ночной сорочки.Притачивание нижних срезов рукавов на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края | Обрабатывают нижний срез ночной сорочки с помощью учителя.Притачивают нижние срезы рукавов на расстоянии 1-2 и от подогнутого края | Обрабатывают нижний срез ночной сорочки.Притачивают нижние срезы рукавов на расстоянии 1-2 и от подогнутого края |
| 32 | Окончательная отделка и утюжка ночной сорочки.Тест | 1 | Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Повторение правил окончательной отделки изделия: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения.Технологические требования к качеству выполнения отделки и утюжки ночной сорочки. Выполнение окончательной отделки и утюжки ночной сорочки.Анализ выполненной работы | Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Выполняют окончательную отделку и утюжку ночной сорочки с помощью учителя . | Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Повторяют правила окончательной отделки изделия: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения отделки и утюжки ночной сорочки. Выполняют окончательную отделку и утюжку ночной сорочки. Анализируют выполненную работу  |
| **Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой-2 часов** |
| 33 | Пижамная сорочка | 1 | Знакомство с видами пижамных сорочек. Анализ объекта труда. Рассмотрение образцов. Расчет расход ткани на изделие. Оформление в тетради  | Знакомятся с видами пижамных сорочек. Анализируют объект труда. Оформляют в тетради с помощью учителя | Знакомятся с видами пижамных сорочек. Анализируют объект труда. Рассматривают образцы. Рассчитывают расход ткани на изделие. Оформляют в тетради |
| 34 | Изготовление выкройки пижамной сорочки | 1 | Знакомство с технологией изготовления выкройки пижамной сорочки. Использование выкройки ночной сорочки без плечевого шва и ее изменение: уменьшение длины. Изготовление выкройки пижамной сорочки. Повторение техники безопасности при раскрое. Раскроить пижамную сорочку | Знакомятся с технологией изготовления выкройки пижамной сорочки. Используют выкройку ночной сорочки без плечевого шва и ее изменение: уменьшение длины. Делают выкройку пижамной сорочки с помощью учителя. Повторяют размеры припусков на швы | Знакомятся с технологией изготовления выкройки пижамной сорочки. Используют выкройку ночной сорочки без плечевого шва и ее изменение: уменьшение длины. Делают выкройку пижамной сорочки. Повторяют размеры припусков на швы. Декатируют ткань. Определяют долевые нити в ткани  |

|  |
| --- |
| **Соединение основных деталей в изделиях поясного белья-19 часов** |
| 35 | Составление плана пошива пижамной сорочки | 1 | Анализ объекта труда. Составление плана пошива пижамной сорочки в коллективной беседе. Запись плана пошива пижамной сорочки в тетрадь | Анализируют объект труда. Записывают план пошива пижамной сорочки в тетрадь сорочку с помощью учителя | Анализируют объект труда. Составляют план пошива пижамной сорочки в коллективной беседе. Записывают план пошива пижамной сорочки в тетрадь |
| 36 | Подготовка кроя к обработке | 1 | Обозначение середины переда, спинки на основных деталях и обтачке. Подготовка кроя пижамной сорочки к обработке. Прокладывание копировальных строчек, контурных линий | Готовят крой пижамной сорочки к обработке. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии сорочки с помощью учителя | Обозначают середину переда, спинки на основных деталях и обтачке. Готовят крой пижамной сорочки к обработке. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии |
| 37 | Обработка горловины пижамной сорочки | 1 | Повторение способов обработки горловины подкройной обтачкой. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству операции. Обработка горловины пижамной сорочки подкройной обтачкой. Обработка горловины пижамной сорочки подкройной обтачкой.Подгиб наружного среза обтачки на изнаночную сторону, заметывание, ширина шва 7 мм.Наложение обтачки на основную деталь, приметывание, обтачивание | Повторяют способы обработки горловины подкройной обтачкой. Обрабатывают горловину пижамной сорочки подкройной обтачкой сорочку с помощью учителя.Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают, ширина шва 7 мм.Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают | Повторяют способы обработки горловины подкройной обтачкой. Работают с предметно-технологической картой.Соблюдают технологические требования к качеству операции. Обрабатывают горловину пижамной сорочки подкройной обтачкой. Обрабатывают горловину пижамной сорочки подкройной обтачкой сорочку с помощью учителя.Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают, ширина шва 7 мм.Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают |
| 38 | Обработка горловины пижамной сорочки | 1 | Обработка горловины пижамной сорочки подкройной обтачкой. Выполнение надсечек, выметывание шва притачивания. Обработка горловины пижамной сорочки подкройной обтачкой.Наметывание обтачки на деталь сорочки. | Обрабатывают горловину пижамной сорочки подкройной обтачкой сорочку с помощью учителя.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания. Обрабатывают горловину пижамной сорочки подкройной обтачкой сорочку с помощью учителя.Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба | Обрабатывают горловину пижамной сорочки подкройной обтачкой сорочку с помощью учителя.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания. Обрабатывают горловину пижамной сорочки подкройной обтачкой сорочку с помощью учителя.Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба |
| 39 |  Обработка боковых срезов пижамной сорочки | 1 | Повторение способов обработки боковых срезов пижамной сорочки. Повторение технологии выполнения запошивочного шва. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения запошивочного шва. Обработка боковых срезов пижамной сорочки запошивочным швом.Складывание деталей лицевой стороной внутрь, сметывание, стачивание  | Повторяют способы обработки боковых срезов пижамной сорочки. Повторяют технологию выполнения запошивочного шва. Обрабатывают боковые срезы пижамной сорочки запошивочным швом.Складывают детали лицевой стороной внутрь, сметывают, стачивают | Повторяют способы обработки боковых срезов пижамной сорочки. Повторяют технологию выполнения запошивочного шва. Работают с предметно-технологической картой.Соблюдают технологические требования к качеству выполнения запошивочного шва. Обрабатывают боковые срезы пижамной сорочки запошивочным швом.Складывают детали лицевой стороной внутрь, сметывают, стачивают |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Обработка боковых срезов пижамной сорочки | 1 | Обработка боковых срезов пижамной сорочки запошивочным швом.Раскладывание деталей в разные стороны, огибание срезом одной детали срез другой, заметывание. Обработка боковых срезов пижамной сорочки запошивочным швом.Настрачивание на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края | Обрабатывают боковые срезы пижамной сорочки запошивочным швом.Раскладывают детали в разные стороны, огибают срезом одной детали срез другой, заметывают. Обрабатывают боковые срезы пижамной сорочки запошивочным швом.Настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края | Обрабатывают боковые срезы пижамной сорочки запошивочным швом.Раскладывают детали в разные стороны, огибают срезом одной детали срез другой, заметывают. Обрабатывают боковые срезы пижамной сорочки запошивочным швом.Настрачивают на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края |
| 41 | Обработка нижнего среза рукавов пижамной сорочки | 1 | Способы обработки нижнего среза рукавов пижамной сорочки. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижних срезов рукавов пижамной сорочки | Повторяют способы обработки нижних срезов рукавов пижамной сорочки. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом по инструкционной карте. Обрабатывают нижний срез рукавов пижамной сорочки с помощью учителя. Обрабатывают нижний срез рукавов пижамной сорочки с помощью учителя | Повторяют способы обработки нижнего среза рукавов пижамной сорочки. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. Обрабатывают нижние срезы рукавов пижамной сорочки |
| 42 | Обработка нижнего среза пижамной сорочки | 1 | Повторение способов обработки нижнего среза изделия. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза пижамной сорочки  | Повторяют способы обработки нижнего среза изделия.Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом по инструкционной карте. Обрабатывают нижний срез пижамной сорочки сорочку с помощью учителя | Повторяют способы обработки нижнего среза изделия. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. Обрабатывают нижний срез пижамной сорочки |
| 43 | Брюки пижамные. Мерки для построения чертежа брюк | 1 | Анализ объекта труда. Рассматривание образцов. Расчет расхода ткани на изделие. Оформление в тетради. Повторение ориентировочных точек, условных линий на манекене, фигуре человека.Знакомство с назначением мерок для построения чертежа пижамных брюк, их обозначение. Снятие мерок для построения чертежа пижамных брюк.  | Оформляют в тетради расчет расход ткани на изделие сорочку с помощью учителя. Повторение ориентировочных точек, условных линий на манекене, фигуре человека.Знакомство с назначением мерок для построения чертежа пижамных брюк, их обозначение. Снятие мерок для построения чертежа пижамных брюк.  | Анализируют объект труда. Рассматривают образцы. Рассчитывают расход ткани на изделие. Оформляют в тетради. Повторяют ориентировочные точки, условные линии на манекене, фигуре человека.Знакомятся с назначением мерок для построения чертежа пижамных брюк, их обозначение. Снимают мерки для построения чертежа пижамных брюк. Записывают мерки в таблиц |
| 44 | Построение чертежа пижамных брюк | 1 | Повторение линий, отрезков, углов на чертежах. Построение чертежа пижамных брюк в М 1:4. Запись инструкционной карты. Построение чертежа выкройки бриджей.Построение сетки чертежа. Запись инструкционной карты  | Строят чертеж пижамных брюк в М 1:4 сорочку с помощью учителя. Записывают инструкционную карту. Строят чертеж выкройки бриджей.Строят сетку чертежа. Записывают инструкционную карту | Повторяют линии, отрезки, углы на чертежах. Строят чертеж пижамных брюк в М 1:4. Записывают инструкционную карту. Строят чертеж выкройки бриджей.Строят сетку чертежа. Записывают инструкционную карту  |
| 45 | Построение чертежа пижамных брюк | 1 | Построение чертежа выкройки бриджей.Построение линий среднего среза и среза сидения. Запись инструкционной карты. Построение чертежа выкройки бриджей. Построение линий шаговых срезов, линии талии и линии низа.Запись инструкционной карты | Строят чертеж выкройки бриджей.Строят линии среднего среза и среза сидения. Записывают инструкционную карту. Строят чертеж выкройки бриджей.Строят линии шаговых срезов, линии талии и линии низа.Записывают инструкционную карту | Строят чертеж выкройки бриджей.Строят линии среднего среза и среза сидения. Записывают инструкционную карту. Строят чертеж выкройки бриджей.Строят линии шаговых срезов, линии талии и линии низа.Записывают инструкционную карту |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Изготовление выкройки пижамных брюк | 1 | Повторение названий контурных линий и срезов. Изготовление выкройки пижамных брюк в натуральную величину  | Повторяют названия контурных линий и срезов. Изготавливают выкройку пижамных брюк в натуральную величину с помощью учителя  | Повторяют названия контурных линий и срезов. Изготавливают выкройку пижамных брюк в натуральную величину |
| 47 | Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой пижамных брюк | 1 | Повторение правил подготовки ткани к раскрою. Декатирование ткани. Определение направления нитей в ткани. Подготовка ткани к раскрою. Повторяют правила рационального размещения выкройки на ткани. Раскладка выкройки на ткани. Повторение размеров припусков на швы. Повторение техники безопасности при раскрое.Раскрой пижамных брюк  | Готовят ткань к раскрою пижамных брюк с помощью учителя. Раскладывают выкройку пижамных брюк на ткани с помощью учителя. Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое.Кроят пижамные брюки | Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. Декатируют ткань. Определяют направление нитей в ткани. Готовят ткань к раскрою. Повторяют правила рационального размещения выкройки на ткани. Раскладывают выкройку пижамных брюк на ткани. Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое.Кроят пижамные брюки  |
| 48 | Подготовка пижамных брюк к обработке | 1 | Знакомство с особенностями подготовки поясных изделий к обработке.Подготовка кроя пижамных брюк к обработке. Прокладывание копировальных строчек, контурных линий  | Готовят крой пижамных брюк к обработке сорочку с помощью учителя. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии | Знают особенности подготовки поясных изделий к обработке.Готовят крой пижамных брюк к обработке. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии |
| 49 | Обработка шаговых срезов пижамных брюк | 1 | Знакомство со способами обработки шаговых срезов пижамных брюк. Соединительные швы. Повторение технологии выполнения запошивочного шва. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения запошивочного шва. Обработка шаговых срезов пижамных брюк  | Знакомство со способами обработки шаговых срезов пижамных брюк. Обрабатывают шаговые срезы пижамных брюк стачным швом | Знакомятся со способами обработки шаговых срезов пижамных брюк. Соединительные швы. Повторяют технологию выполнения запошивочного шва. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения запошивочного шва. Обрабатывают шаговые срезы пижамных брюк запошивочным швом |
| 50 | Соединение правой и левой деталей пижамных брюк | 1 | Знакомство со способами соединения правой и левой деталей брюк. Повторение технологии выполнения запошивочного шва. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения запошивочного шва. Соединение правой и левой детали пижамных брюк | Знают способы соединения правой и левой деталей брюк. Соединяют правую и левую детали пижамных брюк стачным швом  | Повторяют технологию выполнения запошивочного шва. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения запошивочного шва. Соединяют правую и левую детали пижамных брюк |
| 51 | Обработка верхнего среза пижамных брюк | 1 | Знакомство со способами обработки верхних срезов пижамных брюк. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Знакомство с видами тесьмы-резинки. Обработка верхнего среза пижамных брюк. Вдевание тесьмы-резинки  | Знакомятся с видами тесьмы-резинки. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обрабатывают верхний срез пижамных брюк. Вдевают тесьму-резинку  | Знакомятся со способами обработки верхних срезов пижамных брюк. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Знакомятся с видами тесьмы-резинки. Обрабатывают верхний срез пижамных брюк. Вдевают тесьму-резинку |
| 52 |  | 1 | Повторение способов обработки нижнего среза изделия. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижнего среза пижамных брюк  | Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обрабатывают нижний срез пижамных брюк | Повторяют способы обработки нижнего среза изделия. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обрабатывают нижний срез пижамных брюк |
| 53 | Утюжка, складывание изделия.Тест | 1 | Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Окончательная отделка: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Технологические требования к качеству выполнения окончательной отделки и утюжки пижамы. Выполнение окончательной отделки и утюжки ночной сорочки. Анализ выполненной работы | Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Повторяют правила окончательной отделки: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Выполняют окончательную отделку и утюжку ночной сорочки  | Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Повторяют правила окончательной отделки: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения окончательной отделки и утюжки пижамы. Выполнят окончательную отделку и утюжку ночной сорочки. Анализируют выполненную работу |

|  |
| --- |
| **Обработка складок в женском и детском платье-3 часов** |
| 54 | Виды складок, их конструкция и назначение. Выполнение на образце односторонних складок | 1 | Знакомство с видами складок, их конструкция, назначение. Рассматривание образцов с разными видами складок. Работа с журналами мод, нахождение различных видов складок.Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения односторонних складок. Выполнение на образце односторонних складок  | Знакомятся с видами складок, их конструкция, назначение. Рассматривают образцы с разными видами складок. Работают с журналами мод, находят различные виды складок. Выполняют на образце односторонние складки с помощью учителя | Знакомятся с видами складок, их конструкция, назначение. Рассматривают образцы с разными видами складок. Работают с журналами мод, находят различные виды складок. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения односторонних складок. Выполняют на образце односторонние складки  |
|  55 | Встречная складка. Выполнение на образце встречных складок | 1 | Рассматривание образцов с встречными складами. Работа с журналами мод. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения встречных складок. Выполнение на образце встречных складок | Рассматривают образцы с встречными складами. Рассматривают образцы с встречными складами. Работают с журналами мод. Выполняют на образце встречные складки с помощью учителя | Рассматривают образцы с встречными складами. Работают с журналами мод. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения встречных складок. Выполняют на образце встречные складки |
|  56 | Бантовая складка. Выполнение на образце бантовых складок | 1 | Рассматривание образцов с разными видами бантовых складок. Работа с журналами мод. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения бантовых складок. Выполняют на образце встречные складки  | Рассматривают образцы с разными видами бантовых складок. Работают с журналами мод. Выполняют на образце бантовые складки с опорой на предметно-технологическую карту | Рассматривают образцы с разными видами бантовых складок. Работают с журналами мод. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения бантовых складок. Выполняют на образце бантовые складки |
| **Обработка застежек в боковом шве поясных изделий - 3 часов** |
| 57 | Виды застежек в юбках. Фурнитура. Особенности обработки застежек в юбках из различных тканей | 1 | Рассматривание образцов с разными застежками. Работа с журналами мод. Знакомство с видами фурнитур. Определение длины застежки. Составление коллекции разных видов фурнитуры в тетради | Рассматривают образцы с разными застежками. Работают с журналами мод. Знакомятся с видами фурнитур. Определяют длину застежки. Составляют коллекцию разных видов фурнитуры в тетради с помощью учителя   | Рассматривают образцы с разными застежками. Работают с журналами мод. Знакомятся с видами фурнитур. Определяют длину застежки. Составляют коллекцию разных видов фурнитуры в тетради   |
| 58 | Обработка на образце застежки тесьмой «молния» | 1 | Знакомство с особенностями обработки застежки тесьмой «молния».Работа с предметно-технологической картой.Технологические требования к качеству вшивания застежки тесьмой «молния». Обработка на образце застежку тесьмой «молния».Прикалывание и приметывание сторон застежки тесьмой «молния» | Знакомятся с особенностями обработки застежки тесьмой «молния». Обрабатывают на образце застежку тесьмой «молния» с помощью учителя.Приколоть и приметать стороны застежки тесьмой «молния» | Знакомятся с особенностями обработки застежки тесьмой «молния».Работают с предметно-технологической картой.Соблюдают технологические требования к качеству вшивания застежки тесьмой «молния». Обрабатывают на образце застежку тесьмой «молния.Приколоть и приметать стороны застежки тесьмой «молния» |
| 59 | Обработка на образце застежки тесьмой «молния» | 1 | Обработка на образце застежку тесьмой «молния».Настрачивание обеих сторон тесьмы «молнии», ширина шва 5 мм | Обрабатывают на образце застежку тесьмой «молния» с помощью учителя.Настрочить обе стороны тесьмы «молнии», ширина шва 5 мм | Обрабатывают на образце застежку тесьмой «молния.Настрочить обе стороны тесьмы «молнии», ширина шва 5 мм |

|  |
| --- |
| **Обработка низа прямой юбки - 4 часов** |
| 60 | Виды обработок низа юбок | 1 | Рассматривание образцов с разными видами обработки низа изделия. Работа с журналами мод. Определение вида обработки низа юбки в зависимости от вида ткани. Оформление в тетради | Рассматривают образцы с разными видами обработки низа изделия. Определяют вид обработки низа юбки в зависимости от вида ткани с помощью учителя. Оформляют в тетради | Рассматривают образцы с разными видами обработки низа изделия. Работают с журналами мод. Определяют вид обработки низа юбки в зависимости от вида ткани. Оформляют в тетради |
| 61 | Обработка среза швом вподгибку с открытым срезом крестообразными стежками | 1 | Знакомство с особенностями обработки нижнего среза швом вподгибку с открытым срезом крестообразными стежками. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения подшивочной строчки крестообразных стежков. Обработка среза швом вподгибку с открытым срезом крестообразными стежками на образце.Заметывание припуска на подгиб строчкой прямых стежков | Знакомятся с особенностями обработки нижнего среза швом вподгибку с открытым срезом крестообразными стежками. Обрабатывают срез швом вподгибку с открытым срезом крестообразными стежками на образце.Заметывают припуск на подгиб строчкой прямых стежков | Знакомятся с особенностями обработки нижнего среза швом вподгибку с открытым срезом крестообразными стежками. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения подшивочной строчки крестообразных стежков. Обрабатывают срез швом вподгибку с открытым срезом крестообразными стежками на образце.Заметывают припуск на подгиб строчкой прямых стежков |
| 62 | Обработка нижнего среза юбки тесьмой | 1 | Знакомство с особенностями обработки нижнего среза тесьмой. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработки нижнего среза тесьмой. Обработка нижнего среза юбки тесьмой | Знакомятся с особенностями обработки нижнего среза тесьмой.Обрабатывают нижний срез зигзагом на образце. | Знакомятся с особенностями обработки нижнего среза тесьмой. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки нижнего среза тесьмой. Обработка нижнего среза юбки тесьмой |
| 63 | Обработка нижнего среза юбки зигзагом | 1 | Знакомство с особенностями обработки нижнего среза зигзагом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработки нижнего среза зигзагом. Обработка среза зигзагом на образце. | Знакомятся с особенностями обработки нижнего среза зигзагом. Обрабатывают нижний срез зигзагом на образце. | Знакомятся с особенностями обработки нижнего среза зигзагом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки нижнего среза зигзагом. Обрабатывают срез зигзагом на образце. |
| **Построение чертежа основы прямой юбки. Построение выкройки и раскрой -8 часов** |
| 64 | Фасоны юбок | 1 | Анализ объекта труда. Рассмотрение образцов. Знакомство с видами юбок: фасоны, материалы. Оформление эскизов юбок и их названия в тетради | Рассматривают образцы. Виды юбок: фасоны, материалы. Оформляют эскизы юбок и их названия в тетради | Анализируют объект труда. Рассматривают образцы. Знакомятся с видами юбок: фасоны, материалы. Оформляют эскизы юбок и их названия в тетради |
| 65 | Шерстяные волокна и ткани | 1 | Знакомство с шерстяными тканями: сырье, изготовление пряжи, виды переплетения, физические свойства ткани. Просмотр мультимедийной презентации. Знакомство с прядильным производством, профессии прядильного производства. Определение шерстяных тканей. Оформление листа в тетради «Шерстяные ткани»  | Знакомятся с шерстяными тканями: сырье, изготовление пряжи, виды переплетения, физические свойства ткани. Просматривают мультимедийную презентацию. Определяют шерстяные ткани с помощью учителя. Оформляют лист в тетради «Шерстяные ткани» с помощью учителя.  | Знакомятся с шерстяными тканями: сырье, изготовление пряжи, виды переплетения, физические свойства ткани. Просматривают мультимедийную презентацию. Знакомятся с прядильным производством, профессии прядильного производства.. Определяют шерстяные ткани. Оформляют лист в тетради «Шерстяные ткани» |
| 66 | Анализ образца прямой юбки | 1 | Повторение видов юбок. Анализ объекта труда. Рассмотрение образцов. Подбор ткани для пошива юбок. Расчет расхода ткани на изделие. Оформление в тетрадь | Повторяют виды юбок. Рассчитывают расход ткани на изделие с помощью учителя. Оформляют расчеты в тетрадь | Повторяют виды юбок. Анализируют объект труда. Рассматривают образцы. Подбирают ткани для пошива юбок. Рассчитывают расход ткани на изделие. Оформляют расчеты в тетради |
| 67 | Построение чертежа прямой юбки в М 1:4 | 1 | Повторение назначения мерок, их название. Повторение ориентировочных точек, условных линий на манекене, фигуре человека. Снятие мерок. Запись мерок в таблицу. Построение чертежа прямой юбки в М 1:4. Построение сетки и определение места вытачек | Повторяют ориентировочные точки, условные линии на манекене, фигуре человека. Снимают мерки с помощью учителя. Записывают мерки в таблицу. Строят чертеж прямой юбки в М 1:4 с помощью учителя. Строят сетку и определяют места вытачек | Повторяют назначение мерок, их название. Повторяют ориентировочные точки, условные линии на манекене, фигуре человека. Снимают мерки. Записывают мерки в таблицу. Строят чертеж прямой юбки в М 1:4.Строят сетку и определяют места вытачек |
| 68 | Построение чертежа прямой юбки в М 1:4 | 1 | Построение чертежа прямой юбки в М 1:4. Расчет раствора вытачек. Построение чертежа прямой юбки в М 1:4. Построение вытачек | Строят чертеж прямой юбки в М 1:4 с помощью учителя.Рассчитывают раствор вытачек. Строят чертеж прямой юбки в М 1:4 с помощью учителя. Строят вытачки | Строят чертеж прямой юбки в М 1:4.Рассчитывают раствор вытачек. Строят чертеж прямой юбки в М 1:4.Строят вытачки |
| 69 | Изготовление выкройки прямой юбки | 1 | Запись инструкционной карты. Изготовление выкройки прямой юбки в натуральную величину. Вырезание выкройки | Записывают инструкционную карту в тетрадь. Повторяют названия контурных линий и срезов. Вырезают выкройку | Записывают инструкционную карту в тетрадь. Повторяют названия контурных линий и срезов. Вырезают выкройку  |
| 70 | Подготовка ткани к раскрою | 1 | Повторение правил подготовки ткани к раскрою. Декатирование ткани.Определение направления нитей в ткани. Подготовка ткани к раскрою | Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. Определяют направление нитей в ткани с помощью учителя. Готовят ткань к раскрою | Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. Декатируют ткань. Определяют направление нитей в ткани. Готовят ткань к раскрою |
| 71 | Раскрой прямой юбки | 1 | Повторение размеров припусков на швы. Повторение техники безопасности при раскрое. Раскрой прямой юбки | Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое. Раскрой прямой юбки | Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое. Кроят прямую юбку |
| **Обработка верхнего среза прямой юбки поясом - 14 часов** |
| 72 | Подготовка кроя прямой юбки к обработке | 1 | Обозначение середины на переднем и заднем полотнище прямой юбки. Подготовка кроя прямой юбки к обработке. Прокладывание копировальных строчек контурных линий | Готовят крой прямой юбки к обработке. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии с помощью учителя | Обозначают середину на переднем и заднем полотнище прямой юбки. Готовят крой прямой юбки к обработке. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии |
| 73 | Составление плана работы по пошиву прямой юбки | 1 | Анализ объекта труда. Составление плана пошива прямой юбки в коллективной беседе. Запись плана пошива прямой юбки в тетрадь. Знакомство с порядком подготовки изделия к примерке | Составляют плана пошива прямой юбки с помощью учителя. Записывают план пошива прямой юбки в тетрадь. Знакомятся с порядком подготовки изделия к примерке | Анализируют объект труда. Составляют плана пошива прямой юбки в коллективной беседе. Записывают план пошива прямой юбки в тетрадь. Знакомятся с порядком подготовки изделия к примерке |
| 74 | Подготовка прямой юбки к примерке | 1 | Подготовка прямой юбки к примерке. Сметывание вытачек. Подготовка прямой юбки к примерке. Сметывание и заметывание боковых срезов. Подготовка прямой юбки к примерке. Сметывание и заметывание боковых срезов   | Готовят прямую юбку к примерке с помощью учителя.Сметывают вытачки. Готовят прямую юбку к примерке с помощью учителя.Сметывают и заметывают боковые срезы | Готовят прямую юбку к примерке.Сметывают вытачки. Готовят прямую юбку к примерке.Сметывают и заметывают боковые срезы |
| 75 | Примерка прямой юбки. Исправление недочетов после примерки прямой юбки | 1 | Знакомство с требованиями к проведению примерки прямой юбки. Технологические требования к качеству примерки. Проведение примерки прямой юбки. Знакомство с видами недочетов после примерки.Технологические требования к качеству исправления недочетов юбки, выявленных после примерки.Исправление недочетов прямой юбки, выявленных после примерки юбки | Проводят примерку прямой юбки с помощью учителя. Исправляют недочеты прямой юбки, выявленные после примерки юбки с помощью учителя | Знакомятся с требованиями к проведению примерки прямой юбки. Соблюдают технологические требования к качеству примерки. Проводят примерку прямой юбки. Знакомятся с видами недочетов после примерки.Соблюдают технологические требования к качеству исправления недочетов юбки, выявленных после примерки. Исправляют недочеты прямой юбки, выявленные после примерки юбк  |
| 76 | Обработка складок, вытачек, боковых срезов прямой юбки | 1 | Повторение способов обработки складок, вытачек, боковых срезов прямой юбки. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработки складок, вытачек, боковых срезов. Обработка складок прямой юбки. | Повторяют способы обработки складок, вытачек, боковых срезов прямой юбки. Обрабатывают складки прямой юбки с помощью учителя. | Повторяют способы обработки складок, вытачек, боковых срезов прямой юбки. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки складок, вытачек, боковых срезов. Обрабатывают складки прямой юбки. |
| 77 | Обработка складок, вытачек, боковых срезов прямой юбки | 1 | Обработка передних вытачек прямой юбки. Обработка задних вытачек прямой юбки. | Обрабатывают передние и задние вытачки прямой юбки с помощью учителя. | Обрабатывают передние и задние вытачки прямой юбки. |
| 78 | Обработка складок, вытачек, боковых срезов прямой юбки | 1 | Обработка боковых срезов прямой юбки.Сметывание боковых срезов. Стачивание боковых срезов | Обрабатывают складки, вытачки, боковые срезы прямой юбки с помощью учителя.Сметывают боковые срезы. Стачивание боковых срезов | Обрабатывают складки, вытачки, боковые срезы прямой юбки. Стачивание боковых срезов |
| 79 | Обработка застежки прямой юбки тесьмой «молнией» | 1 | Повторение особенностей обработки застежки тесьмой «молния». Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству втачивания тесьмы «молния». Обработка застежки прямой юбки тесьмой «молния».Прикалывание тесьмы «молния | Повторяют особенности обработки застежки тесьмой «молния». Обрабатывают застежку прямой юбки тесьмой «молния» с помощью учителя | Повторяют особенности обработки застежки тесьмой «молния». Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству втачивания тесьмы «молния» |
| 80 | Обработка застежки прямой юбки тесьмой «молнией» | 1 | Обработка застежки прямой юбки тесьмой «молния».Приметывание тесьмы «молния». Обработка застежки прямой юбки тесьмой «молния».Настрачивание тесьмы «молния» | Обрабатывают застежку прямой юбки тесьмой «молния» с помощью учителя.Приметывают тесьму «молния». Обрабатывают застежку прямой юбки тесьмой «молния» с помощью учителя.Настрачивают тесьму «молния» | Обрабатывают застежку прямой юбки тесьмой «молния».Приметывают тесьму «молния». Обрабатывают застежку прямой юбки тесьмой «молния».Настрачивают тесьму «молния» |
| 81 | Обработка пояса прямой юбки | 1 | Знакомство со способами обработки пояса. Знакомство с разными видами прокладок пояса. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработки пояса. Обработка пояса прямой юбки  | Знакомятся со способами обработки пояса. Обрабатывают пояс прямой юбки с помощью учителя | Знакомятся со способами обработки пояса. Знакомятся с разными видами прокладок пояса. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки пояса. Обрабатывают пояс прямой юбки |
| 82 | Обработка верхнего среза юбки поясом | 1 | Знакомство со способами обработки верхнего среза изделия. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработка верхнего среза юбки поясом. Обработка верхнего среза юбки поясом.Накладывание нижней части пояса на изнаночную сторону юбки и приметывание, притачивание, ширина шва 10 мм | Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству операции. Обрабатывают верхний срез юбки поясом с помощью учителя.Накладывают нижнюю часть пояса на изнаночную сторону юбки и приметывают, притачивают, ширина шва 10 мм  | Знакомятся со способами обработки верхнего среза изделия. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработка верхнего среза юбки поясом. Обрабатывают верхний срез юбки поясом.Накладывают нижнюю часть пояса на изнаночную сторону юбки и приметывают, притачивают, ширина шва 10 мм |
| 83 | Обработка верхнего среза юбки поясом | 1 | Обработка верхнего среза юбки поясом.Подгибание верхней части пояса на изнаночную сторону, наметывание, закрывая машинную строчку, настрачивание, ширина шва 1-2 мм. Обработка верхнего среза юбки поясом.Обметывание петли, пришивание пуговицы | Обрабатывают верхний срез юбки поясом с помощью учителя.Подгибают верхнюю часть пояса на изнаночную сторону, наметывают, закрывая машинную строчку, настрачивают, ширина шва 1-2 мм. Обрабатывают верхний срез юбки поясом с помощью учителя.Обметывают петлю, пришивают пуговицу | Обрабатывают верхний срез юбки поясом.Подгибают верхнюю часть пояса на изнаночную сторону, наметывают, закрывая машинную строчку, настрачивают, ширина шва 1-2 мм. Обрабатывают верхний срез юбки поясом.Обметывают петлю, пришивают пуговицу |
| 84 | Обработка низа прямой юбки | 1 | Повторение способов обработки нижнего среза изделия. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обрабо Обработка нижнего среза прямой юбки тки нижней части юбки.  | Повторяют способы обработки нижнего среза изделия. Обрабатывают нижний срез прямой юбки с помощью учителя | Повторяют способы обработки нижнего среза изделия. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки нижней части юбки. Обрабатывают нижний срез прямой юбки |
| 85 | Окончательная отделка и утюжка изделия | 1 | Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Окончательная отделка: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Технологические требования к качеству отделки и утюжки юбки. Выполнение окончательной отделки и утюжки прямой юбки. Анализ выполненной работы  | Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей.Повторяют правила окончательной отделки: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Выполняют окончательную отделку и утюжку прямой юбки с помощью учителя | Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Повторяют правила окончательной отделки: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Соблюдают технологические требования к качеству отделки и утюжки юбки. Выполняют окончательную отделку и утюжку прямой юбки. Анализируют выполненную работу |
| **Построение чертежа расклешенной юбки и раскрой – 4 часов** |
| 86 | Расклешенная юбка:* юбка из клиньев
* юбка «полусолнце»
* юбка «солнце»
 | 1 | Знакомство с видами расклешенных юбок. Анализ объекта труда. Рассматривание образцов. Знакомство с тканями для пошива расклешенных юбок. Расчет расхода ткани на изделие. Оформление в тетради | Знакомятся с видами расклешенных юбок. Рассчитывают расход ткани на изделие с помощью учителя. Оформляют расчеты в тетради | Знакомятся с видами расклешенных юбок. Анализируют объект труда. Рассматривают образцы. Знакомятся с тканями для пошива расклешенных юбок. Рассчитывают расход ткани на изделие. Оформляют расчеты в тетради |
| 87 | Построение чертежа расклешенной юбки | 1 | Повторение назначений мерок, их названий. Снятие мерок. Повторение ориентировочных точек, условных линий на манекене, фигуре человека.Запись мерок в таблицу. Построение чертежа расклешенной юбки в М 1:4. Запись инструкционную карту  | Повторяют назначение мерок, их название. Снимают мерки с помощью учителя. Повторяют ориентировочные точки, условные линии на манекене, фигуре человека.Записывают мерки в таблицу. Строят чертеж расклешенной юбки в М 1:4. Записывают инструкционную карту в тетрадь. | Повторяют назначение мерок, их название. Снимают мерки.Повторяют ориентировочные точки, условные линии на манекене, фигуре человека. Записывают мерки в таблицу. Строят чертеж расклешенной юбки в М 1:4. Записывают инструкционную карту в тетрадь |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Изготовление выкройки расклешенной юбки | 1 | Повторение названий контурных линий и срезов юбки. Изготовление выкройки расклешенной юбки в натуральную величину | Повторяют названия контурных линий и срезов юбки. Изготавливают выкройку расклешенной юбки в натуральную величину с помощью учителя | Повторяют названия контурных линий и срезов юбки. Изготавливают выкройку расклешенной юбки в натуральную величину |
| 89 | Подготовкаткани к раскрою. Раскрой расклешенной юбки | 1 | Повторение правил подготовки ткани к раскрою.Декатирование ткани. Определение направления нитей в ткани. Повторение размеров припусков на швы. Повторение техники безопасности при раскрое.Раскрой расклешенной юбки | Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. Повторяют технику безопасности при раскрое.Кроят расклешенную юбку с помощью учителя | Повторяют правила подготовки ткани к раскрою. Декатируют ткань. Определяют направление нитей в ткани. Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое.Кроят расклешенную юбку |
| **Обработка оборок - 4 часов** |
| 90 | Оборки, как отделка швейных изделий | 1 | Знакомство с оборками: виды, способы изготовления. Работа с журналами. Оформление листа в тетради «Оборки» | Знакомятся с оборками: виды, способы изготовления. Оформляют лист в тетради «Оборки» | Знакомятся с оборками: виды, способы изготовления. Работают с журналами. Оформляют лист в тетради «Оборки» |
| 91 | Обработка отлетного среза оборки | 1 | Знакомство со способами обработки отлетного среза оборки. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработки отлетного среза оборки. Обработка отлетного среза оборки.Подгиб отлетного среза детали на изнаночную сторону, заметывание  | Знакомятся со способами обработки отлетного среза оборки. Обрабатывают отлетной срез оборки с помощью учителя.Подгибают отлетной срез детали на изнаночную сторону, заметывают. Обрабатывают отлетной срез зигзагообразной машинной строчкой | Знакомятся со способами обработки отлетного среза оборки. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки отлетного среза оборки. Обрабатывают отлетной срез оборки.Подгибают отлетной срез детали на изнаночную сторону, заметывают. Обрабатывают отлетной срез зигзагообразной машинной строчкой  |
| 92 | Соединение оборок с основной деталью | 1 | Знакомство со способами соединения оборок с изделием. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству соединения оборок с основной деталью. Соединение оборки с основной деталью.Обработка оборки сборкой, приметывание к основной детали | Знакомятся со способами соединения оборок с изделием. Соединяют оборки с основной деталью с помощью учителя.Обрабатывают оборку сборкой, приметывают к основной детали | Знакомятся со способами соединения оборок с изделием. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству соединения оборок с основной деталью. Соединяют оборки с основной деталью.Обрабатывают оборку сборкой, приметывают к основной детали |
| 93 | Соединение оборок с основной деталью | 1 | Соединение оборки с изделием.Притачивание оборки | Соединяют оборки с основной деталью с помощью учителя.Притачивают оборку | Соединяют оборки с основной деталью.Притачивают оборку |
| **Обработка верхнего среза расклешенной юбки обтачкой с вкладыванием эластичной тесьмы-15 часов** |
| 94 | Подготовка деталей кроя расклешенной юбки к обработке | 1 | Подготовка кроя расклешенной юбки к обработке. Обозначение середины на переднем и заднем полотнище расклешенной юбки. Выполнение копировальных строчек, контурных линий. Выполнение копировальных строчек, контурных линий | Готовят крой расклешенной юбки к обработке с помощью учителя. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии | Готовят крой расклешенной юбки к обработке. Обозначают середину на переднем и заднем полотнище расклешенной юбки. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии |
| 95 | Подготовка расклешенной юбки к примерке | 1 | Повторение порядка подготовки изделия к примерке. Подготовка изделия к примерке. Сметывание вытачек, боковых срезов | Готовят изделие к примерке с помощью учителя. Сметывают вытачки, боковые срезы   | Повторяют порядок подготовки изделия к примерке. Готовят изделие к примерке. Сметывают вытачки, боковые срезы  |
| 96 | Проведение примерки расклешенной юбки | 1 | Знакомятся с требованиями к проведению примерки расклешенной юбки. Технологические требования к качеству проведения примерки расклешенной юбки. Проведение примерки расклешенной юбки  | Проводят примерку расклешенной юбки с помощью учителя. Проводят примерку расклешенной юбки с помощью учителя  | Знакомство с требованиями к проведению примерки расклешенной юбки. Соблюдают технологические требования к качеству проведения примерки расклешенной юбки. Проводят примерку расклешенной юбки |
| 97 | Исправление выявленных недочетов | 1 | Знакомятся с видами недочетов после примерки. Технологические требования к качеству исправления недочетов после примерки. Исправление недочетов расклешенной юбки, выявленных после первой примерки  | Знакомство с видами недочетов после примерки. Исправляют недочеты расклешенной юбки, выявленные после первой примерки с помощью учителя | Знакомство с видами недочетов после примерки. Соблюдают технологические требования к качеству исправления недочетов после примерки. Исправляют недочеты расклешенной юбки, выявленные после первой примерки |
| 98 | Стачивание клиньев расклешенной юбки. Обработка швов | 1 | Знакомятся с особенностями стачивания клиньев расклешенной юбки и обработки швов. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению операции. Стачивание клиньев расклешенной юбки. Сметывание клиньев расклешенной юбки | Знакомство с особенностями стачивания клиньев расклешенной юбки и обработки швов. Стачивают клинья расклешенной юбки с помощью учителя. Сметывают клинья расклешенной юбки | Знакомство с особенностями стачивания клиньев расклешенной юбки и обработки швов. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению операции. Стачивают клинья расклешенной юбки.Сметывают клинья расклешенной юбки |
| 99 | Стачивание клиньев расклешенной юбки. Обработка швов | 1 | Стачивание клиньев расклешенной юбки. Обработка швов оверлоком | Стачивают клинья расклешенной юбки с помощью учителя. Стачивают клинья расклешенной юбки. Обрабатывают швы оверлоком | Стачивают клинья расклешенной юбки. Стачивают клинья расклешенной юбки. Обрабатывают швы оверлоком |
| 100 | Влажно-тепловая обработка швов расклешенной юбки | 1 | Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Знакомство со значением промежуточной влажно-тепловой обработки изделия. Выполнение влажно-тепловой обработки швов расклешенной юбки | Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Выполняют влажно-тепловую обработку швов расклешенной юбки с помощью учителя | Повторяют правила проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Знакомятся со значением промежуточной влажно-тепловой обработки изделия. Выполняют влажно-тепловую обработку швов расклешенной юбки  |
| 101 | Обработка верхнего среза юбки обтачкой | 1 | Знакомятся с обработкой верхнего среза изделия обтачкой.Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработки верхнего среза юбки обтачкой. Обработка верхнего среза юбки.Раскрой обтачки.Стачивание в кольцо.Приметывание обтачки лицевой стороной на лицевую сторону юбки | Знакомство с обработкой верхнего среза изделия обтачкой. Обрабатывают верхний срез юбки с помощью учителя.Кроят обтачку.Стачивают в кольцо.Приметывают обтачку лицевой стороной на лицевую сторону юбки | Знакомство с обработкой верхнего среза изделия обтачкой. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки верхнего среза юбки обтачкой. Обрабатывают верхний срез юбки.Кроят обтачку.Стачивают в кольцо.Приметывают обтачку лицевой стороной на лицевую сторону юбки |
| 102 | Обработка верхнего среза юбки обтачкой | 1 | Обработка верхнего среза юбки. Обтачивание верхнего среза.Выметывание канта из ткани юбки. Наметывание подогнутого среза обтачки.Настрачивание по краю подгиба | Обрабатывают верхний срез юбки с помощью учителя.Обтачивают верхний срез.Выметывают кант из ткани юбки. Наметывают подогнутый срез обтачки | Обрабатывают верхний срез юбки.Обтачивают верхний срез.Выметывают кант из ткани юбки. Наметывают подогнутый срез обтачки.Настрачивают по краю подгиба  |
| 103 | Обработка отлетного среза оборки расклешенной юбки | 1 | Повторение способов обработки отлетного среза оборки. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству операции. Обработка отлетного среза оборки расклешенной юбки. Обработка отлетного среза оборки.Подгиб отлетного среза детали на изнаночную сторону | Обрабатывают отлетной срез оборки расклешенной юбки с помощью учителя. Обрабатывают отлетной срез оборки с помощью учителя.Подгибают отлетной срез детали на изнаночную сторону | Повторяют способы обработки отлетного среза оборки. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству операции. Обрабатывают отлетной срез оборки расклешенной юбки. Обрабатывают отлетной срез оборки.Подгибают отлетной срез детали на изнаночную сторону  |
| 104 | Обработка отлетного среза оборки расклешенной юбки | 1 | Обработка отлетного среза оборки.Заметывание отлетного среза детали на изнаночную сторону  | Обрабатывают отлетной срез оборки с помощью учителя.Заметывают отлетной срез детали на изнаночную сторону  | Обрабатывают отлетной срез оборки.Заметывают отлетной срез детали на изнаночную сторону  |
| 105 | Обработка отлетного среза оборки расклешенной юбки.Обработка нижнего среза юбки оборкой | 1 | Обработка отлетного среза оборки.Обработка отлетного среза зигзагообразной машинной строчкой. Повторение способов соединения оборок с изделием. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству операции. Обработка нижнего среза юбки оборкой  | Обрабатывают отлетной срез оборки с помощью учителя.Обрабатывают отлетной срез зигзагообразной машинной строчкой. Работают с предметно-технологической картой. Обрабатывают нижний срез юбки оборкой с помощью учителя | Обрабатывают отлетной срез оборки.Обрабатывают отлетной срез зигзагообразной машинной строчкой. Повторяют способы соединения оборок с изделием. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству операции. Обрабатывают нижний срез юбки оборкой |
| 106 | Обработка нижнего среза юбки оборкой | 1 | Соединение оборки с основной деталью.Обработка оборки сборкой. Соединение оборки с основной деталью.Приметывание к основной детали | Соединяют оборки с основной деталью с помощью учителя.Обрабатывают оборку сборкой. Соединяют оборки с основной деталью с помощью учителя.Приметывают к основной детали | Соединяют оборки с основной деталью.Обрабатывают оборку сборкой. Соединяют оборки с основной деталью.Приметывают к основной детали |
| 107 | Обработка нижнего среза юбки оборкой | 1 | Соединение оборки с изделием.Притачивание оборки | Соединяют оборки с основной деталью с помощью учителя.Притачивают оборку | Соединяют оборки с основной деталью.Притачивают оборку |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Окончательная обработка расклешенной юбки | 1 | Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Окончательная отделка: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Технологические требования к качеству окончательной отделке и утюжки юбкиВыполнение окончательной обработки расклешенной юбки. Анализ выполненной работы  | Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Выполняют окончательную обработку расклешенной юбки с помощью учителя | Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Окончательная отделка: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Соблюдают технологические требования к качеству окончательной отделке и утюжки юбкиВыполняют окончательную обработку расклешенной юбки. Анализируют выполненную работу |
| **Практическое повторение -11часа** |
|  109 | Изготовление выкройки блузки-топ. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой блузки-топ | 1 | Знакомство с технологией изготовления выкройки блузки-топ. Использование выкройки ночной сорочки без плечевого шва и ее изменение: уменьшение длины. Повторение размеров припусков на швы. Декатирование ткани. Повторение техники безопасности при раскрое. Раскроить блузку-топ | Знакомятся с технологией изготовления выкройки блузки-топ.Используют выкройку ночной сорочки без плечевого шва и ее изменение: уменьшение длины. Повторяют размеры припусков на швы. Повторяют технику безопасности при раскрое. Кроят блузку-топ с помощью учителя  | Знакомятся с технологией изготовления выкройки блузки-топ. Используют выкройку ночной сорочки без плечевого шва и ее изменение: уменьшение длины. Повторяют размеры припусков на швы. Декатируют ткань. Определяют долевые нити в ткани. Повторяют технику безопасности при раскрое. Кроят блузку-топ  |
| 110 | Составление плана пошива блузки-топ | 1 | Анализ объекта труда. Составление плана пошива блузки-топ в коллективной беседе. Запись плана пошива блузки-топ в тетрадь | Анализируют объект труда. Записывают план пошива блузки-топ в тетрадь сорочку с помощью учителя | Анализируют объект труда. Составляют план пошива блузки-топ в коллективной беседе. Записывают план пошива блузки-топ в тетрадь |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Подготовка кроя к обработке | 1 | Обозначение середины переда, спинки на основных деталях и обтачке. Подготовка кроя блузки-топ к обработке. Прокладывание копировальных строчек, контурных линий | Готовят крой блузки-топ к обработке. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии сорочки с помощью учителя  | Обозначают середину переда, спинки на основных деталях и обтачке. Готовят крой блузки-топ к обработке. Прокладывают копировальные строчки, контурные линии |
| 112 | Обработка горловины блузки-топ. |  | Повторение способов обработки горловины блузки-топ подкройной обтачкой. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработки горловины | Повторяют способы обработки горловины блузки-топ подкройной обтачкой. Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают, ширина шва | Повторяют способы обработки горловины блузки-топ подкройной обтачкой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки горловины. Обрабатывают горловину блузки-топ подкройной обтачкой сорочку с помощью учителя. |
| 113 | Обработка боковых срезов блузки-топ | 1 | Технологические требования к качеству обработки горловины. Подгиб наружного среза обтачки на изнаночную сторону, заметывание, ширина шва 7 мм.Наложение обтачки на основную деталь, приметывание, обтачивание. Выполнение надсечек, выметывание шва притачивания. Обработка горловины блузки-топ подкройной обтачкой. Складывание деталей лицевой стороной внутрь, сметывание. Стачивание деталей лицевой стороной внутрь  | Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания. Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба. Стачивают детали лицевой стороной внутрь  | Подгибают наружный срез обтачки на изнаночную сторону, заметывают, ширина шва 7 мм.Накладывают обтачку на основную деталь, приметывают, обтачивают.Выполняют надсечки, выметывают шов притачивания. Наметывают обтачку на деталь сорочки.Настрачивают, ширина шва 1-2 м от края подгиба. Стачивают детали лицевой стороной внутрь  |
| 114 | Обработка нижних срезов рукавов блузки-топ |  | Повторение способов обработки нижних срезов рукавов блузки-топ. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой | Повторяют способы обработки нижних срезов рукавов блузки-топ | Повторяют способы обработки нижних срезов рукавов блузки-топ. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой |
| 115 | Обработка нижнего среза блузки-топ | 1 | Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обработка нижних срезов рукавов блузки-топ. Повторение способов обработки нижнего среза изделия. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрытым срезом  | Обрабатывают нижние срезы рукавов блузки-топ с помощью учителя. Повторяют способы обработки нижнего среза изделия  | Соблюдают технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Обрабатывают нижние срезы рукавов блузки-топ. Повторяют способы обработки нижнего среза изделия. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству выполнения шва вподгибку с закрыты срезом |
| 116 | Окончательная обработка блузки-топ | 1 | Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Окончательная отделка: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Технологические требования к качеству окончательной отделке и утюжки блузки-топ. Выполнение окончательной обработки блузки-топ. Анализ выполненной работы  | Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Выполняют окончательную обработку блузки-топ с помощью учителя  | Повторение правил проведения влажно-тепловой обработки изделий из натуральных тканей. Окончательная отделка: удаление копировальных стежков и ниток временного соединения. Соблюдают технологические требования к качеству окончательной отделке и утюжки блузки-топ. Выполняют окончательную обработку блузки-топ. Анализируют выполненную работу |
| 117 | Контрольная работа.«Изготовление образца расклешенной юбки в М 1:4». Тест | 1 | Повторение последовательности изготовления юбки. Технологические требования к качеству изготовления юбки. Стачивание клиньев расклешенной юбки. Обработка швов. Повторение особенностей стачивания клиньев расклешенной юбки и обработки швов. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к выполнению операции. | Повторяют последовательность изготовления юбки. Соблюдают технологические требования к качеству изготовления юбки. Повторяют особенности стачивания клиньев расклешенной юбки и обработки швов. Стачивают клинья юбки.Обрабатывают швы | Повторяют последовательность изготовления юбки. Соблюдают технологические требования к качеству изготовления юбки. Повторяют особенности стачивания клиньев расклешенной юбки и обработки швов. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к выполнению операции. Стачивают клинья юбки.Обрабатывают швы |
| 118 | Контрольная работа.«Изготовление образца расклешенной юбки в М 1:4». Тест | 1 | Обработка верхнего среза юбки обтачкой.Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработки верхнего среза юбки обтачкой.Обработка верхнего среза юбки обтачкой. Обработка низа расклешенной юбки Повторение способов обработки нижнего среза изделия. Повторение технологии выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работа с предметно-технологической картой. Технологические требования к качеству обработки нижней части юбки.Обработка низа расклешенной юбки | Повторяют последовательность обработки верхнего среза изделия обтачкой по предметно-технологической карте.Обрабатывают верхний срез юбки обтачкой. Повторяют способы обработки нижнего среза изделия.Обрабатывают низ расклешенной юбки | Повторяют последовательность обработки верхнего среза изделия обтачкой.Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки верхнего среза юбки обтачкой.Обрабатывают верхний срез юбки обтачкой. Повторяют способы обработки нижнего среза изделия. Повторяют технологию выполнения шва вподгибку с закрытым срезом. Работают с предметно-технологической картой. Соблюдают технологические требования к качеству обработки нижней части юбки.Обрабатывают низ расклешенной юбки |
|  119 | Изготовление образца расклешенной юбки в М 1:4. Тест |  | Анализ выполненной работы.Выполнение теста | Выполняют тест с выбором ответа из 2-х предложенных вариантов. | Выполняют тест с выбором ответа из 4-х предложенных вариантов. |